|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文 | 中文 | 中文教材 | 英文教材 |
| 1’s Complement | 反码 | P16 | P28 |
| 2’s Complement | 补码 | P16 | P28 |
| ADD [eax], edx |  | P71 | P132 |
| ADD / SUB / MUL / DIV | 加 / 减 / 乘 / 除 | P80 | P151 |
| Addr Gen bits / address generation bits | 地址生成位 | P83 | P156 |
| Addressability | 寻址能力 | P46 | P76 |
| Addressing Modes | 寻址模式 | P80 | P150 |
| Algorithm | 算法 | P104 | P203 |
| ALU | 算术逻辑运算单元 | P66 | P123 |
| ALUK | 输出信号 | P69 | P127 |
| Assembler | 汇编器 | P121 | P233 |
| Assembly | 汇编 | P121 | P233 |
| Base+offset | 基址偏移 | P80 | P150 |
| Binary | 二元/二进制/双操作数 | P24 P81 | P40 P151 |
| Bit mask | 屏蔽字位 | P23 | P39 |
| Bit vector | 位矢量 | P25 | P41 |
| Bit-wise | 按位 | P24 | P40 |
| Bit-wise complement | 按位取反 | P80 | P151 |
| CC (Condition Code) | 条件码 | P80 | P150 |
| CLK | 时钟输入 | P69 | P127 |
| Clock cycle | 时钟周期 | P52 | P86 |
| Clock generator | 时钟信号发生器 | P74 | P137 |
| Closed circuit | 导通/闭路 | P35 | P60 |
| Combinational Logic Circuit | 组合逻辑电路 | P48 | P78 |
| Comment | 注释 | P122 | P235 |
| Conditional branch | 条件跳转 | P88 | P161 |
| Conditional construct | 条件结构 | P104 | P204 |
| Control | 控制 | P78 | P149 |
| Control Unit | 控制单元 | P66 | P123 |
| Data movement | 数据搬移 | P78 | P149 |
| DECODE | 译码 | P70 | P130 |
| Decoder | 译码器 | P40 | P67 |
| DeMorgan’s Laws | 摩根定律 | P38 | P41 |
| DR (Destination Register) | 目标寄存器 |  |  |
| EVALUATE ADDRESS | 地址计算 | P70 | P130 |
| Even / odd | 奇数 / 偶数 | P29 2.12 | P50 2.12 |
| Exclusive-OR (XOR) | 排他的（异或） | P24 | P41 |
| EXECUTE | 执行 | P70 | P130 |
| Execute Sequences | 控制执行指令的执行 | P110 | P212 |
| Exponent | 指数 | P26 | P44 |
| FETCH | 取指令 | P70 | P130 |
| FETCH OPERANDS | 取操作数 | P70 | P130 |
| Field | 字段 | P45 |  |
| Fraction | 尾数 | P26 | P44 |
| FSM (Finite State Machine) | 有限状态机 | P51 | P82 |
| Full adder | 全加器 | P41 | P69 |
| GateALU | （另一个）输出 | P69 | P127 |
| Gated D Latch | 门控D锁存器 | P45 | P74 |
| Gate-level logic | 门级电路 | P59 3.20 | P103 3.26 |
| Global bus | 全局总线 | P97 | P175 |
| GPR (general purpose register) | 通用寄存器 | P77 | P146 |
| Hexadecimal Notation | 十六进制 | P28 | P48 |
| Immediate/literal | 立即数/字面值 | P80 | P150 |
| Inclusive-OR (OR) | 包容的（或） | P24 | P41 |
| Incrementing the PC | PC增量 | P70 | P130 |
| Indirect | 间接寻址 | P80 | P150 |
| Instruction Cycle | 指令周期 | P70 | P130 |
| Instruction Processing | 指令处理 | P69 | P127 |
| IP (Instruction Pointer) | 指令指针 | P67 | P125 |
| IR (Instruction Register) | 指令寄存器 | P67 | P125 |
| ISA (Introduction Set Architecture) | LC-3指令集 | P77 | P145 |
| Iterative construct | 循环结构 | P105 | P205 |
| KBDR/KBSR/DDR/DSR | （一些）寄存器 | P68 | P126 |
| Label | 标号/标识 | P122 | P234 |
| LC-3 microarchitecture | LC-3微结构 | P367 C |  |
| LD.REG |  |  | P191/192 |
| LEA (load Effective address) | 有效地址装载指令 | P86 | P154 |
| Load | 装载 | P83 | P156 |
| Logical Completeness | 逻辑完备 | P43 | P72 |
| Loop | 循环 | P91 | P165 |
| Mandatory | 必需的 | P121 | P233 |
| MAR (memory’s address register) | 内存地址寄存器 | P66 | P123 |
| MARMUX |  | P97 | P175 |
| Master / slave flip-flop | 主从锁存器 | P54 | P91 P92 |
| MDR (memory’s data register) | 内存数据寄存器 | P66 | P123 |
| Memory | 内存 | P66 | P122 |
| More than One Object File | 多目标文件 | P128 | P244 |
| MOS- | -晶体管 | P34 | P59 |
| Mux (multiplexer) | 多路复用器 | P40 | P68 |
| Normalized | 正则化的 | P26 | P44 |
| Opcode | 操作码 | P69 | P127 |
| Open circuit | 断开/开路 | P35 | P60 |
| Operands | 操作数 | P69 | P127 |
| Operates | 运算 | P78 | P149 |
| Overflow | 溢出 | P21 | P36 |
| PC (Program Counter) | PC寄存器 | P67 | P125 |
| PCMUX |  | P97 | P175 |
| PC-relative | 相对寻址 | P80 | P150 |
| Phase | 节拍 | P70 | P130 |
| PLA (Programming Logic Array) | 可编程逻辑阵列 | P43 | P71 |
| Processing Unit | 处理单元 | P66 | P123 |
| Pseudo-ops / assembler directive | 伪操作 / 汇编指令 | P121/123 | P233/236 |
| Register | 寄存器 | P45 | P75 |
| R-S Latch | R-S锁存器 | P44 | P73 |
| RTI (Return from Trap or Interrupt) | 中断返回 | P88 | P161 |
| Run | 直接运行 | P110 | P212 |
| RUN latch | RUN锁存器 | P74 | P137 |
| Sentinel (EOT) | 哨兵法 (结束ASCII) | P91 | P167 |
| Sequential construct | 顺序结构 | P104 | P204 |
| Sequential flow | 顺序流 | P71 | P132 |
| Sequential Logic Circuit | 时序逻辑电路 | P48 | P78 |
| Set breakpoint | 设置断点 | P110 | P212 |
| SEXT (sign-extended) | 符号扩展 | P101 5.24 | P181 5.24 |
| Signed Magnitude | 符号位（表示法） | P16 | P28 |
| Sign-Extension | 符号拓展 | P20 | P36 |
| Single-bit registers | 位寄存器 | P80 | P150 |
| Snapshot | 快照 | P50 | P81 |
| SR (Sourse Register) | 源寄存器 |  |  |
| State diagram | 状态图 | P51 | P83 |
| Step | 单步或多步跳步执行 | P110 | P212 |
| Storage element | 存储单元 | P44 | P73 |
| Store | 存储 | P83 | P156 |
| STORE RESULT | 存放结果 | P70 | P130 |
| Structured programming | 结构化编程 | P104 | P203 |
| Subnormal numbers | 非规格数 |  | P46 |
| Subroutine call (function) | 子程序 (又称函数) | P88 | P161 |
| Systematic decomposition | 系统分解 | P104 | P203 |
| The Executable Image | 可执行映像 | P128 | P244 |
| Transistor diagram | 晶体管级电路 | P59 3.20 | P103 3.26 |
| Trap vector | 陷入矢量 | P93 | P169 |
| Tri-state gate | 三态门 | P97 | P175 |
| Two-Pass Process | 两次循环 | P125 | P240 |
| Unary | 一元/单操作数 | P24 P80 | P40 P151 |
| Unconditional jump | 无条件跳转 | P88 | P161 |
| Vacuous | (子任务) 空 | P105 | P205 |
| WE (write enable) | 可写 | P45 | P74 |
| Word | 字 | P66 | P124 |
| Word length | 字长 | P66 | P124 |
| Word-addressable | 字寻址 | P77 | P146 |
| Zero-extended | 0扩展 | P101 5.24 | P181 5.24 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |